İLETKENLİK ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz portatif olmalıdır.
2. Cihaz kontrol edilebilir beyaz aydınlatmalı geniş LCD ekrana sahip olmalıdır.
3. Cihaz otomatik kalibrasyon, otomatik sıcaklık kompanzasyonu, veri saklama, fonksiyon ayarları, otomatik tanılama, otomatik kapanma ve düşük voltaj göstergesi özelliklerine sahip dahili mikroişlemci çipe sahip olmalıdır.
4. Cihaz 8 standart iletkenlik çözeltisini otomatik olarak tanımalıdır.
5. Cihazda bir adet iletkenlik elektrodu (K=1) kullanarak, 0.5 µS/cm~200mS/cm ölçüm aralığında sadece bir noktalı kalibrasyonla ölçüm yapılabilmelidir.
6. Cihazda hızlı ve doğru sonuç almak için otomatik sıcaklık kompanzasyonlu  plastik iletkenlik elektrodu kullanılmalıdır.
7. Cihaz dış mekan kullanımları için taşıma çantasına sahip olmalıdır.
8. Cihaz IP57 su geçirmez gövdeye sahip olmalıdır.
9. Cihazın iletkenlik ölçüm aralığı aşağıdaki gibi olmalıdır:
(0.00~19.99) µS/cm
(20.0~199.9) µS/cm
(200~1999) µS/cm
(2.00~19.99) mS/cm
(20.0~199.9) mS/cm
10. Cihazın direnç ölçüm aralığı (0~100) MΩ.cm olmalıdır.
11. Cihazın TDS değerleri (0~100) g/L olmalıdır.
12. Cihazın tuzluluk değerleri (0~100) ppt olmalıdır.
13. Cihazın çözünürlüğü 0.01/0.1/1µS/cm, 0.01/0.1mS/cm olmalıdır.
14. Cihazın doğruluğu elektrotta  ±1.0% FS, cihazda ±1.50% FS olmalıdır.
15. Cihazın sıcaklık kompanzasyon aralığı otomatik olarak (0~50) 0C olmalıdır.
16. Cihazın elektrot sabitleri 0.1/1/10 cm-1 olmalıdır.
17. Cihazın iletkenlik referans sıcaklıkları 250C, 20 0C, 180C olmalıdır.
18. [bookmark: _GoBack]Cihaz seri numaraları, ölçüm değerleri, ölçü birimi ve sıcaklık gibi 200 adet veriyi hafızasında depolayabilmelidir.
19. Cihaz 2 adet AA pil (1.5V) ile çalışmalıdır.
20. Cihazın boyutları 160x90x30  mm olmalıdır.
21. Cihazın max ağırlığı 360 g olmalıdır.
22. Cihaz 5~35 0C ortam sıcaklığında ve ≤%85 nemli ortamda çalışabilmelidir.
23. Cihazla birlikte iletkenlik elektrodu, sıcaklık elektrodu ve taşıma çantası verilmelidir.
24. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
25. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
26. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.
27. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır
