PİPET TABANCASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz kordonsuz ve şarj edilebilir olacaktır. 

2. Cihazın LCD ekranı olmalıdır.

3. Cihaz tüm plastik ve cam pipetler için kullanılabilir olacaktır. 

4. Cihaz 1-100ml arasındaki pipetlerde kullanılabilecektir. 

5. Cihazla birlikte 220V AC adaptör verilecektir. 

6. Cihazla birlikte 0.45 µm hidroskopik filtre verilecektir. 

7. Cihazın 8 saat şarj ömrü olmalıdır.

8. Cihazın 8 kademeli 

9. ISO 9001 belgesine sahip olacaktır. 

10. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmaldır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

11. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

12. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

